某县人民医院二医疗区能力提升项目采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算合计 | 主要要求 |
| 1 | 高端四维多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 1998000 | 1998000 | 具备三维实时成像，配置4把探头 |
| 2 | 尿液分析仪 | 1 | 台 | 290000 | 290000 | 同时具备尿干化学及尿有形成分一体化检测功能，恒速≥60测试/小时 |
| 3 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 台 | 275000 | 275000 | 速度≥200测试/小时，可最多支持4台同品牌设备联机开展实验；试剂种类：≥95种 |
| 4 | 水浴箱 | 1 | 个 | 2500 | 2500 | 符合国标 |
| 5 | 震荡仪 | 1 | 个 | 2000 | 2000 | 符合国标 |
| 6 | 操作台（带水池） | 1 | 个 | 11000 | 11000 | 符合国标 |
| 7 | 操作台 | 4 | 个 | 8000 | 32000 | 符合国标 |
| 8 | 血糖测试仪 | 4 | 个 | 360 | 1440 | 测量范围：1.1～33.3 mmol/L |
| 9 | 吸痰器 | 2 | 台 | 2200 | 4400 | 符合国标 |
| 10 | 氧气接口 | 3 | 个 | 280 | 840 | 浮标式氧气吸入器 |
| 11 | 导尿包 | / | 个 | 30 | 30 | 一次性使用导尿包 |
| 12 | 抢救床 | 2 | 张 | 6440 | 12880 | 背部升降，护栏升降，氧气瓶支架，整体升降 |
| 13 | 治疗柜 | 1 | 个 | 8050 | 8050 | 符合国标 |
| 14 | 治疗车 | 4 | 个 | 800 | 3200 | 符合国标 |
| 15 | 抢救车 | 2 | 个 | 1700 | 3400 | 符合国标 |
| 16 | 平车 | 2 | 个 | 3375 | 6750 | 符合国标 |
| 17 | 铲式担架 | 2 | 个 | 2200 | 4400 | 符合国标 |
| 18 | 急救包 | 2 | 个 | 2600 | 5200 | 符合国标 |
| 19 | 床旁椅 | 2 | 个 | 920 | 1840 | 符合国标 |
| 20 | 轮椅 | 2 | 个 | 1250 | 2500 | 符合国标 |
| 21 | 输液架（或挂顶输液挂钩） | 4 | 个 | 240 | 960 | 符合国标 |
| 22 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 10000 | 20000 | 支持3导联和5导联监护，1～6通道ECG波形同步显示 |
| 23 | 除颤仪 | 1 | 台 | 17500 | 17500 | 可除颤的阻抗范围：20Ω～200Ω |
| 24 | 心电图机 | 1 | 台 | 7500 | 7500 | 具有提手，便携式设计,设备应适合院前、院内急救及病人转运需求 |
| 25 | 输液泵 | 2 | 台 | 5000 | 10000 | 适用于符合国家标准的输液器 |
| 26 | 简易呼吸器（球囊） | 3 | 个 | 550 | 1650 | SI成人型 |
| 27 | 注射泵（单通） | 2 | 台 | 5500 | 11000 | 可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器 |
| 28 | 注射泵（双通） | 1 | 台 | 9500 | 9500 | 注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器 |
| 29 | 喉镜 | 1 | 套 | 3500 | 3500 | 成人光纤喉镜，符合国标 |
| 30 | 治疗盘 | 2 | 个 | 50 | 100 | 11.5寸不锈钢治疗盘 |
| 31 | 无菌盘 | 2 | 个 | 40 | 80 | 符合国标 |
| 32 | 缝合床 | 2 | 张 | 500 | 1000 | 符合国标 |
| 33 | 无影灯 | 2 | 台 | 1550 | 3100 | 色温：4000±500K，照度：≥10000LUX |
| 34 | 屏风（隔帘） | 1 | 个 | 800 | 800 | 符合国标 |
| 35 | 治疗柜4.1米分2组 | 1 | 个 | 28750 | 28750 | 符合国标 |
| 36 | 治疗柜2.5米 | 1 | 个 | 18000 | 18000 | 符合国标 |
| 预算总价 | 2798870 |  |